|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **4K Smart 3D LED TV** | | **65UC970V** | | | |
|  | | | | | |
| D:\2.PRODUKT.INFORMACE A OBRAZKY\2.OBRÁZKY\1.LCD\2014\pictures\Správné z CD\LCD\65UC970V-ZA\65UC970Va-ZA-1.jpg | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | |
| KLÍČOVÉ VLASTNOSTI | |  | VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA | | |
| Operační systém webOS | | Jednoduchá a snadná orientace ve SMART TV | | |
| 4K rozlišení (ULTRA HD) | | Reálné, žívé barvy, obraz se všemi detaily | | |
| Magický ovladač, **Miracast/WiDi** | | Jednoduché a přesné ovládání | | |
| **Web prohlížeč, DVB-T2** | | **Plnohodnotný internet** | | |
| **Zakřivená TV** | | **Nádherný design** | | |
|  |  |  | |  |
| **SMART SHARE** |  | **SPECIFIKACE** | |  |
| **Aplikace dálkový ovladač** | **Ano** | SMART TV / CINEMA 3D | | **Ano / Ano** |
| **MHL** | **Ano** | **Rozlišení** | | **3840x2160** |
| **Miracast/WiDi** | **Ano** | Úhlopříčka | | **165 cm** |
| **Aplikace druhý displej** | **Ne** | Panel | | **DIRECT LED** |
| **NFC Tag** | **Ne** | Dynamické UCI | | **1000 (100 Hz)** |
| **WiFi** | **Ano** | Lokální stmívání | | **Ano** |
| **Nahrávání TV vysílání** | **Ano** | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 | | **Ano / Ano / Ano** |
| **USB rozbočovač** | **Ano** | **HBB TV** | | **Ano** |
| **Připojení klávesnice, myši** | **Ano** | **4K dekodér** | | **Ano** |
| **Operační systém** | **webOS** | **4K upscaler** | | **Ano** |
|  |  | **Dolby Digital dekodér / DTS dekodér** | | **Ano / Ano** |
| **KONEKTORY - zadní** |  | **Subwoofer** | | **Ne** |
| **RF vstup** | **1(V)** | **Hudební výkon** | | **40W** |
| **Kompozitní vstup** | **1(V)** | **Bezdrátová zvuková synchronizace** | | **Ano** |
| **Scart (plný)** | **1(V)** | **Režim Dual Play** | | **Ano** |
| **Komponentní vstup** | **1(V)** | **Plnohodnotný webový prohlížeč** | | **Ano** |
| **Optický výstup** | **1(V)** | **Skype kamera** | | **Ne** |
| **LAN konektor** | **1(V)** | **Magický ovladač** | | **Ano - stříbrný** |
| **Sluchátkový výstup** | **1(V)** | **3D brýle** | | **1x F315,2x F420** |
| **RS-232C** | **1(V)** |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **KONEKTORY - boční** |  | **PARAMETRY** | |  |
| **CI Slot** | **1(V)** | **Spotřeba energie W, (TV / Stand-by)** | | **127 / 0,3** |
| **HDMI 1.4** | **3(V)** | **Energetická třída** | | **A** |
| **HDMI 2.0** | **1(V)** | **Rozměry VESA** | | **?400 x 400?** |
| **USB 3.0** | **1(V)** |  | **Rozměry TV (š x v x h) mm** | | **1457x853x71,5** |
| **USB 2.0** | **2(V)** |  | **Rozměry TV – krabice (š x v x h) mm** | | **1545x1105x288** |
| **Sluchátkový výstup** | **0** |  | **Hmotnost (čistá/balení) kg** | | **34,6/41,5** |